RELAZIONE TECNICA
 
OGGETTO : Lavori di “Sistemazione marciapiede e ripristino fondo stradale Piazza Mercato Vecchio, realizzazione marciapiede, Via Libertà di fronte ARD e Caserma dei Carabinieri”.

          Il presente cantiere di lavoro è stato aggiornato secondo le ultime disposizioni, emanato dall'Assessorato Regionale del Lavoro.                                                                                                                       
                                                                                          
          L’Ente Comune, con sede in Piazza Aldo Moro nr. 1 nella paese di Catenanuova è proprietario di dei dove verranno realizzati i lavori.                                                    
                                                                                              
          I siti sono censiti al foglio di mappa 5 per la Piazza Mercato Vecchio e foglio di mappa 1 per la  via Libertà.
                                                                                              
         Il manto stradale circa mq. 400,00 (ml. 15,38*26,00) della Piazza Mercato Vecchio si trova in uno stato fatiscente e rattoppato in molti punti, mentre nella via Libertà (ml. 60,00*2,00) dalla officina Rim civico nr. 95 ad l’Ard Discount è priva di marciapiede pedonale.
                                                                                              
          Con la redazione del presente progetto, si vuole rifare il manto stradale della Piazza Mercato Vecchio e realizzare il marciapiede sulla via Libertà.       
                                                                                              
         In definitiva, gli interventi in progetto possono essere così distinguersi

Lavori da eseguire su Piazza Mercato Vecchio:
                                                                                              
1)	Dismissione a mano di tutta la pavimentazione e l’asfalto esistente;
2)	Dismissione a mano del massetto esistente
3)	Scavo di sbancamento con l’ausilio di un mezzo meccanico;
4)	Massetto di sottofondo per pavimentazione;
5)	Fornitura e trasporto e posa in opera di pavimentazione in monostrato vulcanico;
6)	Trasporto a discarica di tutto il materiale demolito compreso gli oneri per la discarica.

Lavori da eseguire su via Libertà (di fronte ARD e Caserma dei Carabinieri):
                                                                                              
1)	Scavo di sbancamento eseguito a mano;
2)	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava
3)	Massetto di sottofondo per pavimentazione;
4)	Fornitura trasporto e posa in opera di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento
5)	Trasporto a discarica di tutto il materiale demolito compreso gli oneri per la discarica.

          I lavori saranno eseguiti dagli stessi operai del cantiere con l'ausilio di un operaio qualificato, cosa di cui si è tenuto conto nel preventivo di spesa a carico del Fondo Siciliano. 

La fornitura dei materiali sarà affidata, con le modalità ritenute più opportune dall'Ente Gestore, a ditte locali opportunamente attrezzate, le quali provvederanno al trasporto di quanto necessario. 

Il presente cantiere di lavoro prevede l'impiego di nr. 16 operai per 7 ore gg. per un totale di 60 giornate lavorative, nr. 2 Direttore dei Lavori e nr. 2 Istruttori in quanto i lavori si svolgeranno in due siti diversi.

Il Progettista e RUP geometra Maucieri Giuseppe